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第一章   招标公告
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关规定，我公司现对江苏国创教育管理咨询有限公司职业技能认定中心实践培训考试工器具采购招标项目进行招标，欢迎具备投标资质条件的供货商参加投标。
一、基本情况

1.项目名称：江苏国创教育管理咨询有限公司职业技能认定中心实践培训考试工器具采购招标项目；
2.项目联系人：戚训诚；

3.项目联系电话：19975001858；
4.采购方式：一次性报价；
5.采购货物或服务情况:

(一)采购主要内容：工器具；具体要求详见需求清单、项目参数；
(二)采购数量：根据清单按需采购；
(三)交货时间或服务时间、服务项目：按双方合同约定；

(四)交货地点或服务地点：江苏国创教育管理咨询有限公司指定的地点。

二、供货商资格要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供货商资格条件要求，并按照《政府采购法实施条例》第十七条的规定提供以下材料：
具有独立承担民事责任的能力；

具体要求：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人身份证明；投标供货商需提供法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证。

三、获取采购文件
1.获取采购文件时间：2026年8月14日至2026年8月21日上班时间内；
2.获取采购文件地点：江苏国创教育管理咨询有限公司；
3.采购文件获取方式：现场获取或网站下载；
4.采购文件售价：人民币  0元 /套（售后不退）；

5.投标保证金（元）：不要求。
四、开启时间、地点

1.投标截止时间（北京时间）：2026年8月21日17时00分；
2.开标时间（北京时间）：2026年8月24日；
3.开标地点：江苏国创教育管理咨询有限公司。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、凡对本次投标提出询问，请按以下方式联系
名 称：江苏国创教育管理咨询有限公司 

地 址：文汇东路249号
联系人：戚训诚
联系方式：19975001858
2026年8月 

第二章   投标须知

一、项目名称：江苏国创教育管理咨询有限公司职业技能认定中心实践培训考试工器具采购招标项目

二、项目概况与招标范围：
1.项目建设地点：采购人指定地点；
2.交货期： 以双方签订合同为准；
3.项目类别：工器具及服务；

4.项目报价：供货商根据货物需求等结合自身条件进行综合报价（综合报价最低的供货商为本项目中标供货商）；
5.招标范围：详见采购招标文件。
三、投标资格：
具有国内法人资格，允许经营本项目的供货商才有资格报名参加本项目投标；

四、投标费用：
供货商在投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何或供货商中途放弃投标，均由供货商自行承担。
五、投标报价：
1.此次投标报价实行一次性报价，报价不得超过48000元；
2.本次投标以供货商提供的产品质量和服务均能满足招标文件规定的实质性要求进行报价承诺。
六、招标文件的组成：
1.招标文件由下列内容组成；
2.投标报价函；

3.法定代表人身份证复印件、或法定代表人授权委托书、委托代理人身份证复印件；

4.供货商的营业执照、资质证书等复印件加盖供货商公章。
七、投标文件要求：
1.投标文件要求资料为一份；

2.投标文件货统一用 A4 纸，投标文件货加以密封。

第三章   评分原则、程序及办法

一、总 则
评标小组构成：由我公司相关部门组成评标小组。
评标定标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。
评标定标活动依据本原则、程序及办法进行，最终评选出一家投标单位中标。
评标定标活动及其当事人自觉接受纪检、监察等相关部门和群众的监督。
二、开标程序
1.宣布开标纪律；
2.公布在投标截止时间前递交本次投标文件的供货商名称，宣布开标纪律；
3.按递交比选文件正顺序核验各投标单位相关证件；
4.按照递交文件的正顺序当众开标，公布供货商名称，投标报价及其他相关内容。
三、评标定标程序
本次招标采用一次性报价形式进行。根据质量和服务均能满足采购文件实质性响货要求且报价最低的原则确定成交供货商。

四、项目采购失败处理
出现下列情况将作采购失败处理：
(一)出现影响采购公正的违法、违规行为的。
(二)在采购过程中符合竞争要求的供货商或者报价未超过采购预算的供货商不足3家的。
(三)因重大变故，采购任务取消的。

(四)评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。
五、确定结果
我公司应当在评审结束后内发布中标公告。采购结果确认后，我公司将成交结果在扬州市政公用集团有限公司官网上进行公告。不在成交名单之列者即为未成交供货商，我公司不再以其它方式另行通知。成交供货商须向我公司领取中标通知书。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

六、签订合同
我公司与成交供货商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内按照招标文件确定的事项签订采购合同，合同条款不得与招标文件内容有实质性偏离。
第四章   采购需求清单

第一节、采购产品需求清单（投标报价函）

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	数字万用表
	
	只
	3
	
	

	2
	兆欧表
	500V摇表
	只
	3
	
	

	3
	钳形电流表
	
	只
	3
	
	

	4
	BV单芯硬铜线
	2.5m2（黄、绿、红三色）
	米
	300
	
	

	5
	BVR多股软铜线
	黑色
	米
	100
	
	

	6
	BVR多股软铜线
	黄绿双色接地专用线
	米
	100
	
	

	7
	单开双控开关
	86型
	只
	20
	
	

	8
	明装开关插座
	86型
	只
	20
	
	

	9
	荧光灯（镇流器、日光灯管、灯座）
	
	套
	6
	
	

	10
	单相机械式或智能电能表
	
	只
	3
	
	

	11
	小型单相交流异步电动机
	
	台
	3
	
	

	12
	三相异步鼠笼电机
	380V 0.5KW或0.75KW 培训定制款（6根出线）
	台
	3
	
	

	13
	空气断路器
	3P 6A
	台
	3
	
	

	14
	主交流接触器KM1
	线圈AC380V 10A
	只
	3
	
	

	15
	三角形运行接触器KM2
	线圈AC380V 10A
	只
	3
	
	

	16
	星形启动接触器KM3
	线圈AC380V 10A
	只
	3
	
	

	17
	热过载保护继电器
	整定电流0~5A可调
	只
	3
	
	

	18
	通电延时时间继电器
	AC220V 0~60s可调
	只
	3
	
	

	19
	启动常开按钮SB1
	绿色 自复位式 
	只
	6
	
	

	20
	停止常闭按钮SB2
	红色 自复位式
	只
	6
	
	

	21
	指示灯
	AC220V 红色 高亮LED
	盏
	6
	
	

	22
	指示灯
	AC220V 绿色 高亮LED
	盏
	6
	
	

	23
	控制回路熔断器
	2P 2A 插入式/螺旋式
	只
	3
	
	

	24
	端子排
	10A 黑色 导轨式 20位及以上
	组
	3
	
	

	25
	端子排固定导轨
	C45 国标通用 1米/根
	根
	3
	
	

	26
	钳工实训台（双面重型）
	1500×700×800mm，钢板台面、带抽屉工具柜
	台
	2
	
	

	27
	精密台虎钳
	6寸 开口≥150mm 带砧座
	台
	2
	
	

	28
	工位LED护眼灯、独立漏电插座、工具挂板
	
	套
	2
	
	

	29
	铁屑收纳盒、工位防滑胶垫、工具挂袋
	
	套
	2
	
	

	30
	加厚钢锯弓（可调式）+ 高速钢锯条
	
	套
	3
	
	

	31
	扁锉
	8寸、10寸、12寸（粗/中/细齿）
	套
	3
	
	

	32
	半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、菱形锉
	8寸
	套
	3
	
	

	33
	锉刀刷、铜丝刷、清屑毛刷
	
	套
	3
	
	

	34
	钳工铁锤
	0.5kg
	套
	3
	
	

	35
	平錾、样冲、尖錾、油槽錾
	
	套
	3
	
	

	36
	活动扳手、开口梅花两用扳手、管钳
	
	套
	3
	
	

	37
	手虎钳、C型夹、平口夹
	
	套
	3
	
	

	38
	游标卡尺
	0–150mm 0.02mm
	套
	3
	
	

	39
	外径千分尺
	0–25mm20-50、50-75、75-100
	套
	3
	
	

	40
	钢直尺
	150mm
	套
	3
	
	

	41
	直角尺
	100×63mm、200×125mm（0级精度）
	套
	3
	
	

	42
	高度游标划线尺
	 0–200mm
	套
	3
	
	

	43
	塞尺片
	0.02–1.0mm
	套
	3
	
	

	44
	万能角度尺
	0～320°
	套
	3
	
	

	45
	刀口尺
	
	套
	3
	
	

	46
	块规套装
	
	套
	3
	
	

	47
	高速钢麻花钻头
	φ2～φ12mm
	套
	3
	
	

	48
	中心钻、锪钻、倒角钻

钻夹头、钻套、变径套
	
	套
	3
	
	

	49
	机用/手用丝锥
	M3～M12 全套
	套
	3
	
	

	50
	圆板牙
	M3～M12 全套
	套
	3
	
	

	51
	丝锥铰杠、板牙架、螺纹规、螺纹塞规、环规
	
	套
	3
	
	

	52
	直柄机用铰刀、手用铰刀
	H7精度 φ6～φ12
	套
	3
	
	

	53
	平面刮刀、曲面刮刀、油石（粗/细/镜面）
	
	套
	3
	
	

	54
	铸铁划线平板
	1000×750mm
	套
	2
	
	

	55
	划针盘、精密方箱
	
	套
	2
	
	

	56
	V型铁（大小规格成对）
	
	套
	2
	
	

	57
	划线涂料、蓝油、红印油
	
	套
	2
	
	

	58
	台式钻床
	 380V 550W 5台带急停，配套精密平口钳
	台
	1
	
	

	59
	台式砂轮机
	380V750W双轮防护式
	台
	1
	
	

	60
	工具量具保险柜、干燥防潮柜
	
	组
	1
	
	

	61
	铁屑回收箱、废油收集桶、零件周转箱
	
	组
	1
	
	

	62
	防护眼镜、防割手套、劳保工作服、劳保鞋
	
	套
	3
	
	

	63
	钳工垫铁、平行垫铁、定位垫块
	
	套
	3
	
	

	64
	润滑切削油、防锈油、棉纱、抹布
	
	套
	3
	
	

	65
	工位标识牌、定置管理标签、工具台账卡
	
	套
	3
	
	

	66
	灭火器、绝缘垫、安全警示标识、防护挡板、沙箱、急救箱
	
	套
	3
	
	

	67
	材料架：存放钢材、毛坯、辅料
	
	套
	1
	
	

	68
	废料箱：铁屑、垃圾分类
	
	套
	1
	
	

	69
	教学设备:白板、实训指导书、图纸架
	
	套
	1
	
	

	70
	无极调速六联搅拌机
	
	台
	2
	
	

	71
	1000ml烧杯
	
	个
	12
	
	

	72
	200ml烧杯
	
	个
	16
	
	

	73
	100ml注射器
	
	个
	6
	
	

	74
	100ml洗耳球1个
	
	个
	4
	
	

	75
	1ml移液管
	
	个
	4
	
	

	76
	5ml移液管
	
	个
	4
	
	

	77
	10ml移液管
	
	个
	4
	
	

	78
	温度计
	
	个
	4
	
	

	79
	秒表
	
	个
	4
	
	

	80
	1000ml量筒
	
	个
	4
	
	

	81
	10cm一档标尺
	
	根
	2
	
	

	82
	防静电工作服、防静电工作鞋
	
	套
	2
	
	

	83
	安全帽、防护手套、护目镜
	
	套
	2
	
	

	84
	防毒面具
	
	套
	2
	
	

	85
	可燃气体报警仪
	
	个
	1
	
	

	86
	氧气检测仪
	
	个
	1
	
	

	87
	四合一气体检测仪
	
	个
	1
	
	

	88
	加臭浓度检测仪
	
	个
	1
	
	

	89
	正压式呼吸器
	
	个
	1
	
	

	90
	防爆对讲机
	
	个
	4
	
	

	91
	防爆工具
	
	套
	1
	
	




